(module NEC-EB2-12NU (layer F.Cu) (tedit 5CD1A950)
  (fp_text reference REF** (at 10.16 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NEC-EB2-12NU (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4 -2.54) (end -4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end -5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end 5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -2.54) (end 5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 -4.65) (end -6 4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.15 4.65) (end -7.15 -4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.15 4.65) (end -7.15 4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.15 -4.65) (end 7.15 4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.15 -4.65) (end 7.15 -4.65) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 10 smd rect (at -5.08 4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.54 4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.54 4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.08 4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.08 -4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 -4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 -4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.08 -4.78) (size 1 2.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
