(module Schroff_69001-908_Female (layer F.Cu) (tedit 5CD478EA)
  (fp_text reference REF** (at -2.55 -7.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Schroff_69001-908_Female (at -2.55 -10.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -50 2.5) (end -50 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50 2.5) (end -50 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50 -7.5) (end 50 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -50 -7.5) (end 50 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -43.35 -2.55) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 43.35 -2.55) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 38.25 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 38.25 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 33.15 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 33.15 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 28.05 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 28.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 22.95 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 22.95 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 17.85 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 17.85 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.75 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.75 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.65 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.65 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 2.55 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 2.55 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -2.55 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -2.55 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.65 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.65 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.75 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.75 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -17.85 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -17.85 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -22.95 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -22.95 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -28.05 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -28.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -33.15 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -33.15 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -38.25 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -38.25 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
