(module W5100_V2 (layer F.Cu) (tedit 5CD1A29F)
  (fp_text reference REF** (at 5.835 -6.71) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value W5100_V2 (at 5.835 -7.71) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 33 -8) (end 54 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 33 8) (end 33 -8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 54 8) (end 33 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 54 -8) (end 54 8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50 14) (end 0 14) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50 -14) (end 50 14) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -14) (end 50 -14) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 14) (end 0 -14) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 47.5 11.25) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 47.5 -11.25) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.905 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.905 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.905 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4.445 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.445 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.445 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.445 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
